**CB1241 485 ASCII**



若接收数据有丢包现象，将指令发起的轮询时间加长，丢包可能是由于PLC正值接收上一个包，又发起下一个包，导致抓取了中间的数据包。



**CM1241 485RTU**



数据块里模式改为4



**以上两种通讯详细示例至案件EP2022179-赫斯曼 查看**