**新大陆NLS-HR15条码枪简易设置手册**

|  |
| --- |
| **1.启动设置码** |
|  |
| **2.扫描枪恢复出厂设置** | **3.底座恢复出厂设置** |
|  |  |
| **4.通讯模式设置-同步模式** | **5.串口参数设置-19200** |
|  |  |
| **6.结束符后缀 0x0D** | **7.不传送起始终止符** |
|  |  |
| **8.查询无线模块信息** |  |
|  |  |
| **9.关闭设置码** |
|  |

1-2-9 1-3-9 1-4-9以此类推 每设置扫码枪时需要开启关闭设置码