通讯格式：19200 偶 8 1

主站永宏PLC，站号1

从站三菱PLC，站号2

永宏读取三菱D0-D10，存放于D0-D10



