|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **方案名称** | **料包标签格式修改方案** | | |
| **客户名称** | 佛山凯博 | **作成日期** | 2018/12/13 |
| **作成人** | 杨小亮 | **审核人** |  |
| **客户要求** | 微量磅秤依客户需求格式打印标签 | | |
| **解决方案** | 1. 设备的控制系统中可以添加多项配方资料，配方内容包括配方编号、配方名称、包含原料及原料对应的重量等。   如，某配方设置配方编号：**JG1003W**，配方名称：**JG-10-0.3-白-01#**   1. 在生产该配方时，每生产完成一个料包，打印机自动打印一张料包标签，标签内容如下：   上图标签中，生产编号前两码”KB”固定不变，20181213为生产日期，001为当天所有生产料包的流水号；  配方名称为配方管理中设置的配方名称；  工单批次为设备控制系统中创建工单自动生成的唯一编号，可用于在系统中查询详细生产记录；  生产时间为该批次料包的生产时间； | | |
| **方案确认客户端** |  | **确认日期** |  |
| **业务员** |  | **审核** |  |
| **方案意见** |  | | |