安微恒熹混合料暂存/包装螺旋等订制

1、物料：

(1)物料新增料性属性，料性为A性，B性两种；

(2)将料性属性信息添加到t\_SYS\_WordBank 表中；

(3)物料新增页面添加选择框，绑定料性属性，新增时选择料性，料性可为空；

2、配方：

(1)新增配方时判断配方明细料性，一种配方只能有一种料性；可添加无料性物料；

2、工单:

(1)新增工单时判断配方必须有一种料性属性；

3、排料:

(1)排料时获取配方料性，根据料性来判断写入A桶点位或B桶点位;

4、料桶高低料位:

(1)画面添加两个桶，桶需加上高低料位状态

(2)实时读取料桶高低料位点位，根据点位值判断高低料位状态图片显示

5、包装机螺旋参数:

(1)添加菜单：包装机螺旋参数设置

(2)页面 为两个桶下加上螺旋复选框及管道；

(3)根据页面复选框判断螺旋点位写入，勾选ON,不勾OFF

6、图纸：

